  *************************************************************
                СПЛИТ_NanoCAD 24.1, версия 3.138.3
         Система проектирования линейного транспорта
                    Информация об изменениях
  *************************************************************

           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.138.3 (от 28.09.22)
           *************************************
 - Демо-версия для NanoCAD 24.1.


           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.138.2 (от 20.09.22)
           *************************************
 - Демо-версия для NanoCAD 22.0.


           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.138.1 (от 28.08.25)
           *************************************
 - Устранена ошибка геологии.

 - Восстановлен модуль "Сжатый профиль".


           ***********************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.138 (от 15.08.25)
           ***********************************
 - Система адаптирована к NanoCAD 24.1.


           ***********************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.137 (от 10.05.25)
           ***********************************
 - Восстановлен модуль "Геология".

 - Восстановлена возможность редактирования объектов геологии
   по двойному щелчку "мышью".


           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.136.1 (от 13.10.24)
           *************************************
 - Восстановлена возможность редактирования файлов настройки из СПЛИТ.

 - Восстановлена поддержка Excel.

 - Устранен ряд замечаний.


           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.136 (от 05.08.24)
           *************************************
 - Система адаптирована к NanoCAD 24.0.

 - Временно отключен модуль "Геология".

 - Временно отключен модуль для работы с Excel.

 - Временно отключен встроенный редактор файлов настройки.


           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.135.5 (от 10.09.23)
           *************************************
 - Добавлена возможность выбора стандарта предприятия (при установке).


           ***********************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.135 (от 11.02.23)
           ***********************************
 - Добавлена возможность проектирования профиля ТП по оси и верху ТП
   (Настройка -> Общие настройки -> Проектирование профиля ТП).


           ***********************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.134 (от 10.10.22)
           ***********************************
 - Переработан формат файлов настройки "Опоры.dat", "Надземка.dat", "Компенсаторы.dat":
   теперь можно задавать отдельные параметры для разных диаметров ТП.
   Прежний формат также поддерживается.

 - Добавлены настройки "Отметка верха опоры с учётом изоляции"
   для подвижных и неподвижных опор.
   Настройки учитываются при заполнении графы "ОТМЕТКА ВЕРХА ОПОРЫ"
   таблицы "подвал" и ведомости опор.
 
 - Количество опор и свай в таблице "Подвал" теперь указывается
   с учётом возможного выхода за границы съёмки.

 - Доработана команда "Вставка ведомости опор":
   - добавлена возможность указания диапазона;
   - добавлен вывод общего числа опор.

 - Повышена скорость создания чертежей профилей надземной прокладки.

 - Устранена ошибка в редакторе КБ.


 - Востановлена поддержка редактирования по двойному щелчку "мышью".

 - Востановлено пакетное создание отдельных чертежей.


 - Восстановлена команда "Таблица способов разработки, категорий и глубин траншеи (по группе файлов)".

 - Устранён ряд замечаний  по модулю 3D.

 - Устранён ряд замечаний по работе с форматами.

 - В файл настройки "xref_geo_layers.dat" добавлен слой "МН_Геология_на_чертеже".


           ***********************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.133 (от 22.05.22)
           ***********************************
 - Устранены изломы при отображении крутых участков компенсатора на профиле.

 - В команде "Проверка пересечений подвижных опор с тангенсами" добавлено
   указание пикетажа мест пересечений.

 - Доработано заполнение строки "ОТМЕТКИ ДНА ТРАНШЕИ" при смешенной прокладке.

 - Устранён ряд замечаний по модулю 3D (3-мерное отображение),
   в частности, отрисовка опор надземной прокладки теперь поддерживается
   во всех режимах отображения.


           *************************************
            СПЛИТ_NanoCAD 3.132.3 (от 26.04.22)
           *************************************
 - Базовая версия для NanoCAD 22.0 (создана на основе СПЛИТ 3.132.2 для AutoCAD).


